 Hinweise zur Installation von Hanse

 Beginn der Installation durch Starten von INSTALL.EXE

 Wichtig!! Fuer die Installation muessen Sie mindestens 500 kb freien
 Hauptspeicher haben.

 Fuer das Spiel sollten Sie mindestens 3.0 Megabyte RAM Gesamtspeicher 
 zur Verfuegung stellen. 


 Was ist eine Super VGA Karte?

 Eine Grafikkarte die hoehere Aufloesungen als die von IBM 1987
 eingefuehrte Standard VGA Aufloesung 320x200 in 256 Farben
 unterstuetzt, nennt sich Super VGA Karte.
 Super VGA Grafikkarten koennen z.B. Aufloesungen von 640x400,
 640x480,800x600 oder 1024x768 in 256 Farben darstellen.


 Was ist VESA ?

 Das Wort VESA steht fuer

  Video
  Electronic
  Standard
  Association.


 Was ist ein VESA-Treiber fuer die Grafikkarte?

 Ein VESA-Treiber ist ein kleines Programm, welches in den Speicher
 geladen wird, um die Kommunikation zwischen dem Computer und
 Ihrer Grafikkarte in den Super-VGA Aufloesungen zu ermoeglichen.
 Jede Grafikkarte benoetigt ihren eigenen VESA-Treiber, der in
 der Regel vom Grafikkartenhersteller mitgeliefert wird.
 Einige neuere Grafikkarten haben eine eingebaute
 VESA-Unterstuetzung, bei ihnen kann auf das Einladen eines
 VESA-Treibers vor dem Spiel verzichtet werden.
 Starten Sie deshalb nach der Installation erst Hanse
 mit dem Aufruf

 hanse.bat <ENTER>

 Meldet Ihnen das Programm auf dem DOS-Bildschirm die
 Meldung zurck, dass es keinen VESA-Treiber gefunden hat,
 laden Sie bitte Ihren zur Grafikkarte gehoerenden
 VESA-Treiber und starten Sie danach Hanse erneut.
 Besitzen Sie keinen vom Hersteller mitgelieferten
 VESA-Treiber und meldet Ihnen Hanse, dass es keinen VESA-
 Treiber gefunden hat, starten Sie Hanse durch Aufruf der
 Batchdatei

 hanse_v.bat <ENTER>

 Hier wird dann vor dem Spiel ein universeller VESA-Treiber
 geladen, der mit vielen der gaengigen Super VGA Karten
 zusammenarbeitet.




 Informationen zum Sound:
 Fr Rolandkarten Hanse bitte mit

 hanse.bat r  <ENTER>  bzw.
 hanse_v.bat r  <ENTER>

 starten.






 Ende