Wczesne wielkie działa, takie jak falkonety, produkowane były z rozgrzanych do białości pasków żelaza, którym młotem nadawano kształt cylindra (dzięki obróbce młotem rozgrzanego żelaza można je było także łączyć). Na lufę nakładane były żelazne pierścienie. Wzmacniały ją i zapobiegały jej rozsadzeniu.